**化妆实训室物资采购询价函**

我院拟对化妆实训室教学设施进行采购，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 定制化妆台 | 教学楼3楼:305 | 1200\*420\*1800，白底暖黄桌面.1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。（优质钢化玻璃镜面，带LED灯） | 22 | 张 |
| 2 | 美甲桌1 | 教学楼3楼:305 | 1800\*450\*750，白桌腿暖黄桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 5 | 张 |
| 3 | 美甲桌2 | 教学楼3楼:305 | 2000\*450\*750，白桌腿暖黄桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 5 | 张 |
| 4 | 手工制作桌 | 教学楼3楼:305 | 3000\*1000\*750，白桌腿木色桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 1 | 张 |
| 5 | 化妆靠椅 | 教学楼3楼:305 | 1.椅座分体全新工程聚丙PP材质2.椅架钢制椅架3.白色 | 40 | 把 |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款。

**五、公告时间**

2024年6月28日至2024年7月5日。

**六、其它要求**

1、中标通知书发出后，三日内签订合同，若三日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

2、2024年7月20日前完成安装。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

 安徽新闻出版职业技术学院

 2024年6月28日