**校园西门等改造（第二包）**

**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

我公司已认真阅读了贵方发布的询价文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** | **供应商报价**  **（单位：元）** | |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 拆除 | 1、围墙段拆除，包括砖砌体（约3.3m\*0.4m\*0.55m）等；  2、值班室北侧原建筑窗拆除，具体拆除尺寸见图纸附件；  3、值班室北侧空调外机移至东侧，需配套砌筑设备基础，原洞口封堵，新开洞口两边设置装饰盖并用胶泥密封；  4、南门沥青减速带拆除；  5、西门混凝土台阶拆除；  6、所有建筑垃圾需外运处理；  7、施工过程中需设置包括但不限于围挡等安全措施，保障正常的校园安全及出入管控。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 车辆道闸移装 | 1、原安全岛拆除并修复地面（热沥青），所有设备保护性拆除； 2、支模现浇C25混凝土安全岛，长4.5米，宽0.6m，高0.2m，涂刷黄色警示漆； 3、安装安智诚FVN 19/0.26 1.0mm镀锡铜丝尼龙护套道闸地感线圈，位置在直杆正下方； 4、安装两只安智诚R04（升级款）79G毫米波防砸雷达检测器； 5、重新安装车牌识别一体机及道闸； 6、原减速带按新车道位置要求移装； 7、以上设备复装、新装所需管、线等材料均包含在内，原长度不足线缆需重新整根敷设； 8、投标人应充分了解相关设备拆除损坏风险，该项清单涉及所有工作量一次性包死，安装调试完成后需以交钥匙形式完工。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 车牌识别一体机 | 增设熵基LPR100车牌识别一体机，功能包括高清摄像头，LED显示屏及补光灯等，包括安装基础、安装辅材、安装调试等所有安装相关工作和材料，要求与现有道闸系统匹配。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 监控系统 | 1、海康威视400万高清监控硬盘录像机4路，6TB容量，265编码，POE供电，手机远程，金属机箱； 2、海康威视400万高清室外3寸POE全彩球机3只 3、含安装及辅件 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 隔离栏 | 1、镀锌管+表面喷塑 立柱高度 1.2m、80\*80\*1.5mm,竖管50\*40\*1.0mm（高度90cm、间距约20cm），上横管55\*40\*1.2mm，下横管55\*30\*1.2mm，铸铁加厚底座330\*250\*130mm（重量不小于8kg）; 2、固定地面安装。 | 米 | 45 |  |  |
| 6 | 地面硬化 | 1、绿植、地表浮土清理，深度不小于20cm，清理完成后，填筑碎石基层10cm，基础夯实，部分绿植需移栽至值班室东侧，需清理种植场地，满足苗木生长要求，部分路缘石需移位安装； 2、材料品种、规格：C15细石混凝土，厚度：100mm，8mm螺纹钢单层双向绑扎，间距260mm； 3、混凝土表面、围墙、道路交界处涂刷粘层油，下面层：5cm粗粒式沥青混凝土(AC-30)，上面层：3cm细粒式沥青混凝土（AC-13）； 4、信号井重新砌筑并更换球墨铸铁井盖。 5、 台阶施工：C25混凝土一次浇筑成型，3-4步台阶（具体尺寸以现场实际为准），第一阶台阶布置一道橡胶斜坡垫。 | 平方米 | 22 |  |  |
| 7 | 铁艺门 | 1、门柱砌筑或浇筑，与边柱连接牢固，内面安装，开门180度； 2、镀锌方钢管材质，边柱60\*60\*2.5mm，边框40\*60\*2.5mm，横管40\*40\*1.2mm米，竖管25\*25\*1.5mm(间距≤5cm)，环氧锌黄底漆，氟碳面漆； 3、尺寸：约2.6\*2.5m，样式业主确认； 4、包含门锁、地插等全套五金。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 门联窗 | 1、洞口尺寸:见图纸附件 2、窗材质:80系列断热铝合金，型材厚度2.0mm 3、玻璃品种、厚度:6+9A+6中空钢化安全玻璃 4、五金及密封材料、品种、规格:全套五金，PA66GF25隔热条，三元乙丙密封条等 | 平方米 | 5 |  |  |
| 9 | 长条壁灯 | 1、名称：户外长条壁灯 2、灯具类型：LED 40W，中性光 3、材质、规格：铝合金灯体，600\*80mm，白色，防护等级：IP65 4、安装形式：外墙壁挂安装，室内接电及开关开槽暗敷，室外接电KBG管明装，所有洞口白色耐候胶封堵 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 墙地面恢复 | 1. 所有施工位置涉及破坏或露出需采用原材料修补，如沥青地面采用热沥青修补、真石漆外墙采用同色真石漆修补、内墙采用同色乳胶漆修补等。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |
| 注：1、安装包含所有辅材；  2、报价包括人工、垃圾清运等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用；  3、具体工程量以审计审核为准。 | | | | | | |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日