**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

我公司已认真阅读了贵方发布的询价文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **供应商报价****（单位：元）** |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 定制化妆台 | 教学楼3楼:305 | 1200\*420\*1800，白底暖黄桌面.1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。（优质钢化玻璃镜面，带LED灯） | 22 | 张 |  |  |
| 2 | 美甲桌1 | 教学楼3楼:305 | 1800\*450\*750，白桌腿暖黄桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 5 | 张 |  |  |
| 3 | 美甲桌2 | 教学楼3楼:305 | 2000\*450\*750，白桌腿暖黄桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 5 | 张 |  |  |
| 4 | 手工制作桌 | 教学楼3楼:305 | 3000\*1000\*750，白桌腿木色桌面；1、基材：采用E1级免漆板材，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质PVC 封边，表面光滑，达到Q/XY1-2003 标准。钢制烤漆桌腿 | 1 | 张 |  |  |
| 5 | 化妆靠椅 | 教学楼3楼:305 | 1.椅座分体全新工程聚丙PP材质2.椅架钢制椅架3.白色 | 40 | 把 |  |  |
| 总计 |  |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日