**西苑1、2号楼1-3层宿舍设施维修询价函**

我院拟对西苑1、2号楼1-3层宿舍设施进行维修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. 采购需求、规格和要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 地点 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
|
| 1 | 床体、床板维修加固 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍 | 宿舍内所有床杠、爬梯、上铺扶手维修加固，床体稳定加固，宿舍床梯防滑脚垫安装（床体、床板维修加固应修尽修，其中，床杠加固采用两块钢板焊接加螺栓加固，底部增设不小于3道钢支撑；床板维修按照现场实际情况对床板进行维修加固，床板随坏随换，床体、床板及床梯防滑垫维修安装后符合使用安全） | 166 | 间 |
| 2 | 书（桌）柜维修 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍 | 书（桌）柜维修应修尽修，柜门、抽屉按照现场实际尺寸更换（包含五金），外露板材封边，桌面板保护贴纸等，具体情况以现场勘察为准 | 166 | 间 |
| 3 | 墙体乳胶漆局部修复 | 西苑1、2号楼1-3层166间宿舍 | 原墙面破损、发霉墙面铲除至抹灰面，往外范围扩大约10公分，形成方形维修面，床架等固定家具处视作业空间条件可适当分隔处理2.涂刷墙固一遍（重要）  3.腻子种类:防水腻子两遍（美巢易呱平800GQ）4.油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆滚涂，三遍（一底两面）5.具体情况以现场勘察为准 | 332 | 平方米 |
| 4 | 窗帘制作安装 | 西苑1号楼100、105、226、300宿舍，西苑  2号楼121、130、200、201、203、205、207、209、211、213、215、217、219、221、225、227、229、230、300、301、303、305、307、309、310、311、312、313、315、319、321、323、325、327、329、331宿舍 | 1、窗帘材质：五层加厚，正反面料一致，内夹黑丝遮光面料，遮光率99%  2、窗户高度170cm、宽度217cm,两个对开窗帘。  3、窗帘轨道：罗马杆：杆直径28mm，杆壁厚3.8mm；支架：最厚处5mm厚，合金吊环内有PE顺滑垫，杆上有静音条 | 40 | 间 |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 | | | | | |

二、投标供应商资格条件

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

三、报价要求

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

四、付款方式

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

五、公告时间

2024年8月6日至2024年8月8日。

六、其它要求

1、现场勘查：2024年8月7日14:00，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，十日内签订合同，若十日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、维修工作要求2024年8月25日前完成，并清理现场所有施工垃圾。

七、投标文件要求

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2024年8月6日