**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

我公司已认真阅读了贵方发布的询价文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **供应商报价****（单位：元）** |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 床体、床板维修加固 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍 | 宿舍内所有床杠、爬梯、上铺扶手维修加固，床体稳定加固，宿舍床梯防滑脚垫安装（床体、床板维修加固应修尽修，其中，床杠加固采用两块钢板焊接加螺栓加固，底部增设不小于3道钢支撑；床板维修按照现场实际情况对床板进行维修加固，床板随坏随换，床体、床板及床梯防滑垫维修安装后符合使用安全） | 166 | 间 |  |  |
| 2 | 书（桌）柜维修 | 西苑1、2号楼1-3楼宿舍 | 书（桌）柜维修应修尽修，柜门、抽屉按照现场实际尺寸更换（包含五金），外露板材封边，桌面板保护贴纸等，具体情况以现场勘察为准 | 166 | 间 |  |  |
| 3 | 墙体乳胶漆局部修复 | 西苑1、2号楼1-3层166间宿舍 |  原墙面破损、发霉墙面铲除至抹灰面，往外范围扩大约10公分，形成方形维修面，床架等固定家具处视作业空间条件可适当分隔处理2.涂刷墙固一遍（重要）3.腻子种类:防水腻子两遍（美巢易呱平800GQ）4.油漆品种、刷漆遍数: 防水乳胶漆滚涂，三遍（一底两面）5.具体情况以现场勘察为准 | 332 | 平方米 |  |  |
| 4 | 窗帘制作安装 | 西苑1号楼100、105、226、300宿舍，西苑2号楼121、130、200、201、203、205、207、209、211、213、215、217、219、221、225、227、229、230、300、301、303、305、307、309、310、311、312、313、315、319、321、323、325、327、329、331宿舍 | 1、窗帘材质：五层加厚，正反面料一致，内夹黑丝遮光面料，遮光率99%2、窗户高度170cm、宽度217cm,两个对开窗帘。3、窗帘轨道：罗马杆：杆直径28mm，杆壁厚3.8mm；支架：最厚处5mm厚，合金吊环内有PE顺滑垫，杆上有静音条 | 40 | 间 |  |  |
| 总计 |  |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日